SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( T211_0823_ms
	Type ( Engine )
	WagonShape ( T211_0823.s )
	Freightanim ( stin.s 1 1 )
	Size ( 2.6m 3.1m 6.74m )
	CentreOfGravity ( 0m 1m 0m )
	Centre ( 0m 0m 0m )
	Mass ( 24t )
	WheelRadius ( 0.425m )
	InertiaTensor ( Box (2.5m 3.1m 6.74m) )
        Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring (
			Stiffness ( 1e7N/m 1e6N/m )
			Damping ( 2e6N/m 2e6N/m)
			Break ( 5e7N 5e7N )
			r0 ( 30cm 60cm )
		)

	Velocity ( 0.1m/s )
	)


	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			r0 ( 0m 1e9 )
		)
		Centre ( 0.5 )
		Radius ( 1 )
		Angle ( 0.5deg )
	)
	Adheasion ( 0.12 0.67 1.05 0 )
	DerailRailHeight ( 10cm )
	DerailRailForce ( 2.5*24t )
	DerailBufferForce ( 8000kN )
	NumWheels (	2 )
	Friction (
		411N/m/s		0.7		2.2km/h		5.951N/m/s		1.941
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)
	BrakeEquipmentType( "Graduated_release_triple_valve, Auxilary_reservoir,Emergency_brake_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 24kN )
	NumberOfHandbrakeLeverSteps( 100 )
	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 5 )
	MaxApplicationRate( 5 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 5 )
        BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 51 )
        EmergencyResCapacity( 7 )
	EmergencyResChargingRate( 5 )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 72 ) 
	Sound ( "../../common.snd/sndDlok/lokPor.sms" )
        )
        Engine ( T211_0823_ms
        Wagon ( "T211_0823_ms" )
	Type ( Diesel )
	MaxPower ( 0W )
	MaxForce ( 54.8kN )
	MaxContinuousForce ( 35.5kN )
	MaxVelocity ( 40km/h )
	WheelRadius ( 0.5m )
	NumWheels ( 2 )

	HeadOut (  1.54 2.58 -1.76 )



    	Name ( "CSD T211.0823 mimo sluzbu" )

)
